BYTEORDER      I
LAYOUT         BIL
NROWS          348
NCOLS          720
NBANDS         1
NBITS          32
BANDROWBYTES   2880
TOTALROWBYTES  2880
PIXELTYPE      FLOAT
ULXMAP         -179.75
ULYMAP         83.75
XDIM           0.5
YDIM           0.5
NODATA         -1.7e+308
